[Information]
; (Latest Translator, First Translator, Second Translator ...)
TRANSLATOR=J.A.Bosch
VERSION=9.0.0

[Language]
LANGUAGE=Català
CHARACTER_CODE=Unicode (UTF-16, LE, w/BOM)
;Locale ID: https://docs.microsoft.com/previous-versions/windows/embedded/ms912047(v=winembedded.10)
LOCALE_ID=0x0003, 0x0403

[Url]
WIKIPEDIA_SMART=https://en.wikipedia.org/wiki/Self-Monitoring,_Analysis_and_Reporting_Technology

[Menu]
FILE=&Fitxer
CUSTOMIZE=&Personalitzar
EXIT=&Sortir
EDIT=&Editar
COPY=&Copiar
FUNCTION=F&unció
HIDE_SMART_INFO=&Amagar informació S.M.A.R.T.
HIDE_SERIAL_NUMBER=Amagar &número de sèrie
SHOW_DRIVE_LETTER=M&ostrar lletra de la unitat
ADVANCED_DISK_SEARCH=Cerca avan&çada al disc
EVENT_LOG=&Registre d'esdeveniments
AAM_APM_CONTROL=Control de AA&M/APM
AUTO_AAM_APM_ADAPTION=Aplicar automàticament canvis a AAM/A&PM
RESIDENT=Mantenir a la &barra de tasques
STARTUP=&Iniciar amb Windows
OPEN_DISK_MANAGEMENT=Obrir Ad&ministració de discs
OPEN_DEVICE_MANAGER=Obrir Admini&strador de dispositius
ADVANCED_FEATURE=Opcions a&vançades
REFRESH=Act&ualitzar
RESCAN=Tornar a &detectar
DISABLE=&Desactivar
AUTO_REFRESH=A&ctualització automàtica
AUTO_REFRESH_TARGET=&Unitats a actualitzar automàticament
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=&Tots els discs
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=C&ap disc
WAIT_TIME_AT_STARTUP=Tem&ps d'espera per arrencar
GRAPH=&Gràfica
THEME=T&ema
DISK=D&isc
HELP=A&juda
HELP_WEB=Ajuda [&Web]
HELP_ABOUT=Sobre Cr&ystalDiskInfo
HELP_ABOUT_SMART=Sob&re S.M.A.R.T. [Wikipedia]
LANGUAGE=&Idioma
ITEM=E&lement
TEMPERATURE_TYPE=Escala de &temperatura
CELSIUS=Celsius (°C)
FAHRENHEIT=Fahrenheit (°F)
HEALTH_STATUS_SETTING=Con&figuració de l'estat de salut

;Graph
OPTION=&Opcions
LEGEND_POSITION=&Posició de llegenda
NORTH_WEST=Nord-&oest
NORTH_EAST=Nord-&est
SOUTH_WEST=&Sud-oest
SOUTH_EAST=S&ud-est
MAX_PLOT_POINT=&Nombre màxim de traçats
TIME_FORMAT=&Format de data
PAINT_WEEKEND=&Mostrar caps de setmana
ALL=&Tot

;2.7.0
COPY_OPTION=Opcions a &copiar
RESIDENT_STYLE=Estil a la barra de tasques
MINIMIZE=&Minimitzar
HIDE=&Amagar

;3.0.0
ZOOM=&Zoom
AUTO=&Automàtic
ATTRIBUTE=A&tribut

;3.5.0
ASCII_VIEW=Mostrar &ASCII
AUTO_DTECTION=&Detecció automàtica
SECOND=seg.
MINUTE=min.
HOUR=h.

:3.9.4
WORKAROUND=&Solucions alternatives

;4.0.0
ALERT_MAIL=Enviar correu electrònic en cas d'alerta
MAIL_SETTINGS=Configuració de correu electrònic
SMART_IN_ENGLISH=Mostrar descripcions S.M.A.R.T. en anglès
FONT_SETTING=Configuració de la font

;5.0.0
ALERT_FEATURES=Característiques d’alertes
ALARM_HISTORY=Historial d'alertes
ALERT_SOUND=So d'alerta
SOUND_SETTINGS=Configuració del so
GADGET_SUPPORT=Suport per a gadgets
INSTALL_GADGET=Instal·lar gadget
ENABLE_AUTO=Activar (detecció automàtica)
ENABLE_ALL=Activar (per a tots els discs)
ENABLE_RAID=Activar (sols per a volums RAID)

;6.0.0
HIDE_NO_SMART_DISK=Amagar discs no compatibles amb S.M.A.R.T.
GREEN_MODE=Mode d’estalvi

;8.6.0
SAVE_TEXT=Guardar (com a &text)
SAVE_IMAGE=Guardar (&imatge)

;9.0.0
DRIVE_SORT_METHOD=Mètode ordenació de unitats
PHYSICAL_DRIVE_ID=ID de la unitat física
DRIVE_LETTER=Lletra de la unitat
DRIVE_MENU_NUMBER=Mostra el nombre de unitats

;9.2.0
VOICE=Voice

;9.3.0
STARTUP_VOICE=Startup Voice

;9.5.0
HIDE_RAID_VOLUME=Hide &RAID Volume
[TrayMenu]
EXIT=Sortir
REFRESH=Actualitzar
RESCAN=Tornar a detectar
ENABLE=Activar
DISABLE=Desactivar
ENABLE_ALL=Activar tot
DISABLE_ALL=Desactivar tot
AUTO_REFRESH=Actualització automàtica
AUTO_REFRESH_01_MIN=1 min.
AUTO_REFRESH_03_MIN=3 min.
AUTO_REFRESH_05_MIN=5 min.
AUTO_REFRESH_10_MIN=10 min.
AUTO_REFRESH_30_MIN=30 min.
AUTO_REFRESH_60_MIN=60 min.
AUTO_REFRESH_TARGET=Unitats a actualitzar automàticament
AUTO_REFRESH_TARGET_ALL_DISK=Tots els discs
AUTO_REFRESH_UNTARGET_ALL_DISK=Cap disc
ALARM_SETTING_TEMPERATURE=Configuració d'alerta per temperatura
ALARM_SETTING_HEALTH_STATUS=Configuració d'alerta per estat de salut
SHOW_MAIN_WINDOW=Mostrar la finestra principal
SHOW_TEMPERATURE_ICON=Mostrar icona de temperatura
SHOW_ALL_TEMPERATURE_ICON=Mostrar totes les icones de temperatura
HIDE_ALL_TEMPERATURE_ICON=Amagar totes les icones de temperatura
COLLECTIVE_SETTING=Opcions globals
GRAPH=Gràfica
;Added 3,0
SHOW_TEMPERATURE_ICON_ONLY=Mostrar sols icona de temperatura

[DiskStatus]
GOOD=Correcte
CAUTION=Precaució
BAD=Dolent
UNKNOWN=Desconegut
DISK=Disc

[Dialog]
LIST_ID=ID
LIST_CURRENT=Actual
LIST_WORST=Pitjor
LIST_THRESHOLD=Llindar
LIST_RAW_VALUES=Valors en brut
;LIST_DESCRIPTION=Descripció
LIST_ATTRIBUTE_NAME=Nom d'atribut

FIRMWARE=Firmware
SERIAL_NUMBER=Número de sèrie
INTERFACE=Interfície
STANDARD=Estàndard
TRANSFER_MODE=Mode de transferència
BUFFER_SIZE=Mida del buffer
NV_CACHE_SIZE=Mida memòria cau NV
ROTATION_RATE=Velocitat de rotació
TEMPERATURE=Temperatura
POWER_ON_HOURS=Total hores funcionament
POWER_ON_COUNT=Nombre total d'engegades
DRIVE_LETTER=Lletra de la unitat
FEATURE=Característiques
HEALTH_STATUS=Estat de salut

UNKNOWN=Desconegut
POWER_ON_COUNT_UNIT=cops
POWER_ON_HOURS_UNIT=hores
POWER_ON_DAYS_UNIT=dies
POWER_ON_YEARS_UNIT=anys

;4.3
TOTAL_HOST_READS=Total de lectures a l'amfitrió
TOTAL_HOST_WRITES=Total escriptures a l’amfitrió
TOTAL_NAND_WRITES=Total d’escriptures a NAND

;4.5
WEAR_LEVELING_COUNT=Equilibrat de desgast

;6.1
CURRENT_MODE_SUPPORTED_MODE=Mode actual | Mode compatible
MAJOR_VERSION_MINOR_VERSION=Versió major | Versió menor

;8.5.0
FONT_FACE=Tipografia
FONT_SCALE=Escala de font (%)
DEFAULT=Per defecte
OK=Acceptar

;8.9.0
ENABLED=Activat
DISABLED=Desactivat

[Message]
DETECT_UNIT_POWER_ON_HOURS=Detectant hores funcionament unitat (requereix d’uns 130 seg.)
DETECT_DISK=Detectant disc
PLEASE_ENABLE_WMI=Es necessari activar WMI (Instrumental d'Administració de Windows)
PLEASE_RESTART_THIS_APPLICATION=Reinicia l'aplicació per canviar el tema, si us plau
DISK_NOT_FOUND=Disc no trobat

[Alarm]
ALARM_TEMPERATURE=Alerta per temperatura
ALARM_HEALTH_STATUS=Alerta per estat de salut
DEGRADATION=Degradació
RECOVERY=Recuperació
;3.5.0
INFO_HEALTH_STATUS=Informació de l'estat de salut

[Graph]
PLEASE_SELECT_ITEM=Seleccioni un element
ACTUAL_VALUE=Valor real (sense format)
NORMALIZED_VALUE=Valor normalitzat (valor actual)
ALL_ON=Activar tot
ALL_OFF=Desactivar tot
RESET=Reiniciar

[Customize]
LINE_COLOR=Color de línies
BACKGROUND_IMAGE=Imatge de fons
SUPPORTED_IMAGE_FORMAT=Formats compatibles d'imatge
ALL_FILES=Tots els fitxers

;5.0.0
SUPPORTED_SOUND_FORMAT=Formats compatibles de so

[AamApm]
AAM_LOW=<- Silenciós (80h)
AAM_HIGH=Rendiment (FEh) ->
AAM_RECOMMEND=Valor recomanat
APM_LOW=<- Potencia mínima (01h)
APM_HIGH=Rendiment (FEh) ->
;3.5.0
AUTOMATIC_ACOUSTIC_MANAGEMENT=Control automàtic de soroll (AAM)
ADVANCED_POWER_MANAGEMENT=Control d'alimentació avançat (APM)

[WindowTitle]
ABOUT=Sobre CrystalDiskInfo
GRAPH=Gràfica
CUSTOMIZE=Personalitzar
VERSION_INFORMATION=Informació de la versió
AAM_APM_CONTROL=Control d'AAM/APM
HEALTH_STATUS_SETTING=Configuració de l'estat de salut

;5.0.0
ALARM_HISTORY=Historial d'alertes
SOUND_SETTINGS=Configuració del so

;5.1.0
FONT_SETTING=Configuració de la font

[HealthStatus]
THRESHOLD_OF_CAUTION=Llindar de risc
APPLY=Aplicar
DEFAULT=Configuració per defecte

[Smart]
UNKNOWN=Desconegut
VENDOR_SPECIFIC=Específic del fabricant
01=Taxa d'errors de lectura
02=Rendiment
03=Temps d'arrancada
04=Nº de cicles d'arrancada/parada
05=Nº de sectors reassignats
06=Marge de lectura per canal
07=Taxa d'errors de cerca
08=Rendiment del temps de cerca
09=Hores d'encesa
0A=Nº de reintents de gir
0B=Reintents de calibració
0C=Nº de cicles d'encès
0D=Taxa d'errors de lectura programari
16=Nivell actual de heli
B8=Errors entre extrems
BB=Errors no corregibles notificats
BC=Comandaments sense executar per falta de temps
BD=Escriptures a alçada excessiva
BE=Temperatura del flux d'aire
BF=Taxa d'errors G-Sense
C0=Nº apagats per replegat
C1=Nº cicles de càrrega/descàrrega
C2=Temperatura
C3=Recuperació d'errors hardware ECC
C4=Nº d'esdeveniments de reassignació
C5=Nº de sectors pendents
C6=Nº de sectors no corregibles
C7=Nº d'errors de CRC UltraDMA
C8=Taxa d'errors d'escriptura
C9=Taxa d'errors de lectura programari
CA=Errors de marca d'encaminament de dades
CB=Cancel·lació de verificació de memòria
CC=Correcció programari d'errors ECC
CD=Taxa d'aspror tèrmica
CE=Altura de vol
CF=Corrent de gir
D0=Reintents de gir
D1=Rendiment de cerca sense connexió
D3=Vibracions durant escriptures
D4=Sacsejades durant escriptures
DC=Desplaçament del disc
DD=Taxa d'errors G-Sense
DE=Hores de càrrega
DF=Nº reintents de càrrega/descàrrega
E0=Fricció de càrrega
E1=Nº cicles de càrrega/descàrrega
E2=Temps de càrrega al disc
E3=Nº amplificació de parell motor
E4=Nº apagats per replegat
E6=Amplitud del capçal GMR
E7=Temperatura
F0=Hores de vol del capçal
FA=Taxa de reintents de lectura
FE=Protecció contra caigudes lliures

;Updated 5.4.0
F1=Nº escriptures a l'amfitrió
F2=Nº lectures de l'amfitrió

[SmartSsd]
01=Taxa d'errors de lectura
02=Rendiment
03=Temps d'arrancada
04=Nº cicles d'arrancada/parada
05=Nº de sectors reassignats
06=Marge de lectura per canal
07=Taxa d'errors de recerca
08=Rendiment del temps de recerca
09=Hores d'encesa
0A=Nº de reintents de gir
0B=Reintents de calibració
0C=Nº de cicles d'encès
0D=Taxa d'errors de lectura del programari
C0=Nº d'apagats no segurs
C2=Temperatura
C4=Nº d'esdeveniments de recol·locació
C5=Nº de sectors pendents
C6=Nº de sectors no corregibles
; CrystalDiskInfo assign
FF=Esperança de vida

;Updated 5.4.0
F1=Nº escriptures a l'amfitrió
F2=Nº lectures de l'amfitrió

;Updated 9.5.0
17=Helium Condition Lower
18=Helium Condition Upper
1B=MAMR Health Monitor

[SmartMtron]
BB=Nº d'esborrats

[SmartIndilinx]
01=Taxa d'errors de lectura
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
B8=Nº inicial de blocs defectuosos
C2=Temperatura
C3=Nº d'errors al programar blocs
C4=Nº d'errors en esborrar blocs
C5=Nº d'errors al llegir blocs
C6=Nº total de sectors llegits
C7=Nº total de sectors escrits
C8=Nº total de comandaments de lectura
C9=Nº total de comandaments d'escriptura
CA=Nº total de bits amb errors en memòria flaix
CB=Nº total de sectors llegits amb errors en bits corregibles
CC=Indicador de blocs defectuosos plens
CD=Nº màxim especificat de P/E
CE=Nº d'esborrats mínims
CF=Nº d'esborrats màxims
D0=Mitjana d'esborrats
D1=Esperança de vida de la unitat

[SmartJMicron60x]
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
C2=Temperatura
E5=ID sistema aturat, Flash ID
E8=Informació de la versió del firmware
E9=Registre d'errors ECC
EA=Mitjana d'esborrats, Màxim d'esborrats
EB=Nº de blocs bons, Nº de blocs del sistema

[SmartIntel]
03=Temps d'arrancada
04=Nº de cicles de arrancada/parada
05=Nº de sectors reassignats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
AA=Espai reservat disponible
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AE=Caigudes d'alimentació inesperades
AF=Errors en la protecció contra caigudes d'alimentació
B7=Nº de pèrdues de SATA
B8=Nº d'errors d'extrem a extrem detectats
BB=Nº d'errors no corregibles
BE=Temperatura
C0=Nº d'apagats no segurs
C2=Temperatura
C5=Nº de sectors pendents
C7=Nº d'errors de comprovació CRC
E1=Escriptures a l'amfitrió
E2=Desgast de mitjans de càrrega de treball cronometrat
E3=Relació de lectura/escriptura de l'amfitrió de càrrega de treball cronometrat
E4=Temps de càrrega de treball cronometrat
E8=Espai reservat disponible
E9=Indicador de desgast del suport
EA=Estat del des-accelerador tèrmic
F1=Nº total d'escriptures LBAs
F2=Nº total de lectures LBAs
F3=Nº total d'escriptures NAND
F9=Nº total d'escriptures NAND

[SmartSamsung] ;Updated 6.6
05=Nº de sectors reassignats
09=Hores d'encesa
0C=Nº d'enceses
AF=Nº d'errors de programació (xip)
B0=Nº d'errors d'esborrat (xip)
B1=Nº de nivell de desgast
B2=Nº de blocs reservats usats (xip)
B3=Nº de blocs reservats usats (totals)
B4=Nº de blocs reservats sense utilitzar (totals)
B5=Nº d'errors de programació (totals)
B6=Nº d'errors d'esborrat (totals)
B7=Recompte de blocs defectuosos (totals)
BB=Nº d'errors no corregibles
BE=Temperatura del flux d'aire
C2=Temperatura
C3=Taxa d'errors de correcció ECC
C6=Nº d'errors no corregibles sense connexió
C7=Nº d'errors de comprovació CRC
C9=Estat del super cap
CA=Estat del mode SSD
EB=Nº de recuperacions després d'apagat
F1=Nº total d'escriptures de LBAs
F2=Nº total de lectures de LBAs

;Afegit 6.6
AA=Nº de blocs reservats sense utilitzar (xip)
AB=Nº d'errors de programació (xip)
AC=Nº d'errors d'esborrat (xip)
AD=Nº de nivell de desgast
AE=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
B8=Detecció d'errors
E9=Desgast normalitzat del suport

[SmartSandForce] ;Actualitzat 3.7.0
01=Taxa d'errors de lectura sense processar
05=Nº de blocs retirats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
0D=Taxa d'errors de lectura del programari
64=Gigabytes esborrats
AA=Nº de blocs reservats
AB=Nº d’errors de programació
AC=Nº d’errors d’esborrat
AE=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
B1=Delta del rang de desgast
B5=Nº d’errors de programació
B6=Nº d’errors d’esborrat
B8=Errors de codi de detecció d'errors E/S notificats
BB=Errors no corregibles notificats
C2=Temperatura
C3=Nº d'errors no corregibles de ECC sobre la marxa
C4=Nº d'esdeveniments de reassignació
C6=Nº de sectors no corregibles
C7=Nº d'errors tipus R-Error de SATA
C9=Taxa d'errors no corregibles de lectura per programari
CC=Taxa de correcció del programari d'errors ECC
E6=Protecció esperança de vida de la unitat
E7=Esperança de vida restant del SSD
E8=Espai reservat disponible
EB=Salut còpia de seguretat en fallada d’alimentació
F1=Escriptures de l'amfitrió en tota la vida útil
F2=Lectures de l'amfitrió en tota la vida útil

[SmartJMicron61x] ;Afegit 3.9.0
01=Taxa d'errors de lectura
02=Rendiment
03=Temps d’arrancada
05=Nº de sectors reassignats
07=Taxa d'errors de recerca
08=Rendiment del temps de recerca
09=Hores d’encesa
0A=Nº de reintents de gir
0C=Nº de cicles d'encès
A8=Nº d'errors PHY de SATA
AF=Nº de taules de clústers defectuosos (errors d’ECC)
C0=Nº de caigudes d’alimentació inesperades
C2=Temperatura
C5=Nº de sectors pendents
AA=Nº de blocs defectuosos
AD=Nº d'esborrats

[SmartMicron] ;Added 4.0.0/ Updated 6.6.0
; RAIN = Redundant Array of Independent NAND
01=Taxa d’errors de lectura
 sense processar
05=Blocs NAND reassignats
09=Hores d’encesa
0C=Nº de cicles d’encès
0D=Taxa d’errors de programari
0E=Capacitat del dispositiu (NAND)
0F=Capacitat per al usuari
10=Blocs de reserva disponibles
11=Blocs de reserva restants
64=Nº d'esborrats
AA=Nº de blocs reservats
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d’esborrat
AD=Mitjana de blocs esborrats
AE=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
B4=Blocs reserva de la NAND sense utilitzar
B5=Nº de accessos sense alinear
B7=Nº de pèrdues d'interfície SATA
B8=Nº d'errors corregits
BB=Errors no corregibles notificats
BC=Nº comandos sense executar per falta de temps
BD=Nº de blocs defectuosos de fàbrica
C2=Temperatura
C3=Nº acumulatiu de bits corregits per ECC
C4=Nº de esdeveniments de reassignació
C5=Nº de sectors pendents
C6=Recerca sense connexió de n.§ d'errors no corregibles
C7=Taxa d'errors CRC de Ultra DMA
CA=Esperança de vida (%) gastada
CE=Taxa d'errors de escriptura
D2=Taxa de recuperació per RAIN exitosa
EA=Nº total de bytes llegits
F2=Progrés de protecció de escriptura
F3=Bits de ECC corregits
F4=Esdeveniments de llindar de ECC acumulats
F5=Programacions NAND acumulades
F6=Nº total de escriptures de sectors de l'amfitrió
F7=Nº de pàgines de programació de l'amfitrió
F8=Nº de pàgines de programació en 2n. pla

; Updated 8.11.0
F9=Nº total de ISP actualitzats
FA=Nº total de Do RefCal
FB=Nº total de lectures del pla NAND (4 bytes inferiors)
FC=Nº total de lectures del pla NAND (4 bytes superiors)
FD=Nº total de passades de reassignació de blocs
FE=Nº total de límit de recerques en 2n. pla
DF=Nº total de recerques en 2n. pla

[SmartMicronMU02] ;Updated 8.17.0
; RAIN = Redundant Array of Independent NAND
01=Taxa d'errors de lectura sense processar
05=Nº de sectors reassignats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
0D=Taxa d'errors de programari
0E=Capacitat del dispositiu (NAND)
0F=Capacitat para el usuari
10=Blocs de reserva disponibles
11=Blocs de reserva restants
64=Nº d'esborrats
AA=Nº de blocs reservats
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AD=Mitjana de blocs esborrats
AE=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
B4=Blocs de reserva de la NAND sense utilitzar
B7=Nº de pèrdues d'interfície SATA
B8=Nº d'errors corregits
BB=Errors no corregibles notificats
BC=Nº comandos sense executar per falta de temps
BD=Nº de blocs defectuosos de fàbrica
C2=Temperatura
C3=Nº acumulatiu de bits corregits per ECC
C4=Nº de esdeveniments de reassignació
C5=Nº de sectors pendents
C6=Recerca sense connexió de n.§ d'errors no corregibles
C7=Taxa d'errors CRC de Ultra DMA
CA=Esperança de vida (%) gastada
CE=Taxa d'errors de escriptura
D2=Taxa de recuperació per RAIN exitosa
EA=Nº total de bytes llegits
F3=Bits de ECC corregits
F4=Esdeveniments de llindar de ECC acumulats
F5=Programacions de pàgines NAND acumulades
F6=Nº total de escriptures de sectors de l'amfitrió
F7=Nº de pàgines de programació de l'amfitrió
F8=Nº de pàgines de programació en 2n. pla

; Updated 6.6.0
A0=Nº de sectors no corregibles
A1=Blocs de reserva vàlids
A3=Blocs no vàlids inicials
94=Nº total d'esborrats SLC
95=Nº màxim d'esborrats SLC
96=Nº mínim d'esborrats SLC
97=Mitjana d'esborrats SLC
A4=Nº total d'esborrats NAND
A5=Nº màxim d'esborrats NAND
A6=Nº mínim d'esborrats NAND
A7=Mitjana d'esborrats NAND
A9=Esperança de vida (%) restant
B5=Nº d'errors de programació
B6=Nº d'errors d'esborrat
C0=Nº apagats per replegat
E8=Espai reservat disponible
F1=Nº total de escriptures de LBAs
F2=Nº total de lectures de LBAs
F5=Nº total de escriptures a NAND
F6=Nº total de escriptures a SLC
F7=Recuperacions de RAID

; Updated 8.10.0
F9=Nº total de ISP actualitzats
FA=Nº total de Do RefCal
FB=Nº total de lectures del pla NAND (4 bytes inferiors)
FC=Nº total de lectures del pla NAND (4 bytes superiors)
FD=Nº total de passades de reassignació de blocs
FE=Nº total de límit de recerques en 2n. pla
DF=Nº total de recerques en 2n. pla

[SmartOcz] ;Added 4.5.0
01=Taxa d'errors de lectura sense processar
03=Temps de arranque
04=Nº de cicles de arranque/parada
05=Nº de sectors reassignats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
C2=Temperatura
E8=Nº total de sectors escrits
E9=Esperança de vida

; Added 6.6.0
64=Nº total de blocs esborrats
A7=Mode de protecció del SSD
A8=Nº d'errors PHY de SATA
A9=Nº de blocs defectuosos
AD=Nº d'esborrats
B8=Nº de blocs defectuosos de fàbrica
C0=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
CA=Nº total de bits corregits
CD=Nº màxim de coeficients de P/E
CE=Nº d'esborrats mínims
CF=Nº d'esborrats màxims
D3=Nº d'errors no corregibles de SATA
D4=Pàgines llegides NAND durant reintents
D5=Reintents simples de lectura
D6=Reintents adaptatius de lectura
DD=Errors no corregibles en ruta de dades interna
DE=Recuperacions de RAID
E6=Protecció contra caigudes d'alimentació
FB=Nº de lectures NAND

;Updated 6.7.0
F1=Nº de escriptures al amfitrió
F2=Nº de lectures de l'amfitrió

[SmartPlextor] ;Added (5.1.0)/Updated (5.4.0)
01=Taxa d'errors de lectura
05=Nº de sectors reassignats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
AA=Blocs defectuosos produïts
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AD=Mitjana d'esborrats/programacions
AE=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
AF=Nº d'errors de programació (pessimista)
B0=Nº d'errors d'esborrat (pessimista)
B1=Nº de nivell de desgast
B2=Nº de blocs reservats utilitzats (pessimista)
B3=Nº de blocs reservats utilitzats
B4=Nº de blocs alliberats utilitzats (totals)
B5=Nº d'errors de programació
B6=Nº d'errors d'esborrat
B7=Pèrdues d'interfície SATA
B8=Errors de dades entre extrems corregits
BB=Nº d'errors no corregibles
BC=Comandos sense executar per falta de temps
C0=Nº d'apagats no segurs
C3=Taxa de correccions ECC
C4=Nº de esdeveniments de reassignació
C6=Nº de sectors no corregibles
C7=Nº d'errors de comprovació Ultra CRC
E8=Espai reservat disponible
E9=GB escrits a NAND
F1=Nº de escriptures al amfitrió
F2=Nº de lectures de l'amfitrió

[SmartSanDisk] ;Added 5.2.0
05=Nº de blocs reassignats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
AA=Nº de blocs reservats
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AD=Mitjana de escriptures/esborrats
AE=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
BB=Errors no corregibles notificats
C2=Temperatura
E6=Total (%) de escriptures/esborrats
E8=Blocs de reserva restants
EA=Total (%) de escriptures/esborrats (blocs BC)
F1=Nº de escriptures al amfitrió
F2=Nº de lectures de l'amfitrió

[SmartOczVector] ;Added 5.3.0
05=Acumulació de blocs defectuosos produïts
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
AB=Nº de blocs infrautilitzats disponibles
AE=Nº de cicles d'encès (sense planificar)
BB=Nº total de lectures NAND no corregibles
C2=Temperatura
C3=Nº total d'errors de programació
C4=Nº total d'errors d'esborrat
C5=Nº total d'errors de lectura (no corregibles)
C6=Lectures de l'amfitrió
C7=Escriptures al amfitrió
D0=Mitjana d'esborrats
D2=Nº d'errors de comprovació CRC SATA
E9=Esperança de vida
F9=Nº total de programacions NAND

;Updated 5.5.0
F1=Nº de escriptures al amfitrió
F2=Nº de lectures de l'amfitrió

;Updated 6.6.0
64=Nº total de blocs esborrats
B8=Nº total de blocs defectuosos de fàbrica
CA=Nº total de bits de lectura corregits
CD=Nº màxim de coeficients de P/E
CE=Nº mínim d'esborrats
CF=Nº màxim d'esborrats
D4=Nº total de lectures de pàgines NAND que han necessitat reintent
D5=Nº total de reintents simples de lectura
D6=Nº total de reintents adaptatius de lectura
DD=Errors no corregibles de la protecció de la ruta de dades interna
DE=Recuperacions de RAID
E0=Vigència de garantia
E1=Polaritat de DAS
E2=Pfail parcial
E6=Indicador d’activació de desacceleració d’escriptura
F9=Nº total de programacions NAND (pàgines)
FB=Nº total de lectures NAND

[SmartCorsair] ;Added 6.2.0
01=Taxa d'errors de lectura sense processar
05=Nº de blocs retirats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
AA=Nº de blocs reservats
AC=Nº d'errors d'esborrat
AE=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
B5=Nº d'errors de programació
BB=Errors no corregibles notificats
C2=Temperatura
C4=Nº de esdeveniments de reassignació
E7=Esperança de vida restant del SSD
F1=GB escrits durant la vida útil
F2=GB llegits durant la vida útil

[SmartToshiba] ;Added 6.2.0
01=Taxa d'errors de lectura
02=Rendiment
03=Temps de arranque
04=Nº de cicles de arranque/parada
05=Nº de sectors reassignats
07=Taxa d'errors de recerca
08=Rendiment del temps de recerca
09=Hores d'encesa
0A=Nº de reintents de giro
0B=Reintents de calibració
0C=Nº de cicles d'encès
A7=Mode de protecció del SSD
A8=Nº d'errors PHY de SATA
A9=Nº total de blocs defectuosos
AD=Nº d'esborrats
C0=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
C2=Temperatura
C4=Nº de esdeveniments de reassignació
C5=Nº de sectors pendents
C6=Nº de sectors no corregibles
F1=Nº de escriptures al amfitrió
F2=Nº de lectures de l'amfitrió

[SmartSanDiskGb] ;Added 6.2.0
01=Taxa d'errors de lectura
05=Nº de blocs reassignats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
A5=Nº de blocs esborrats (SLC)
A6=Nº mínim de cicles P/E
A7=Nº màxim de blocs defectuosos per xip
A8=Nº màxim de cicles P/E
A9=Nº total de blocs defectuosos
AA=Blocs defectuosos produïts
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AD=Mitjana de cicles P/E
AE=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
B8=Nº de detecció/correcció d'errors entre extrems
BB=Errors no corregibles notificats
BC=Nº comandos sense executar per falta de temps
C2=Temperatura
C7=Nº d'errors de comprovació CRC
D4=Errors PHY en SATA
E6=Indicador de desgast del suport
E7=Esperança de vida restant del SSD
E8=Espai reservat disponible
E9=GB escrits a NAND
EA=GB escrits a NAND (SLC)
EE=Indicador de desgast del suport (cicles restants)
F1=Nº total de GB escrits
F2=Nº total de GBs llegits
F4=Estat de desacceleració de temperatura
F9=GB escrits a NAND

[SmartKingston] ;Added 6.6.0
;https://media.kingston.com/support/downloads/MKP_521_Phison_SMART_attribute.pdf
01=Taxa
 d'errors de lectura
02=Rendiment
03=Temps de arranque
05=Nº de sectors reassignats
07=Taxa d'errors de recerca
08=Rendiment del temps de recerca
09=Hores d'encesa
0A=Nº de reintents de giro
0C=Nº de cicles d'encès
A8=Nº d'errors PHY de SATA
AA=Nº de blocs defectuosos
AD=Nº d'esborrats
AF=Nº de taules de clústers defectuosos
BB=Errors no corregibles
C0=Nº d'apagats no segurs
C2=Temperatura
C4=Nº de blocs defectuosos posteriors
C5=Nº de sectors pendents
C7=Nº d'errors de comprovació CRC
DA=Nº d'errors de comprovació CRC
E7=Esperança de vida restant del SSD
E9=Escriptures a flaix durant la vida útil
F0=Inicio de escriptura
F1=Escriptures al amfitrió
F2=Lectures de l'amfitrió
F4=Mitjana d'esborrats
F5=Nº màxim d'esborrats
F6=Nº d'esborrats

[SmartNVMe] ;Added 6.7.0
01=Avisos crítics
02=Temperatura composta
03=Reserves disponibles
04=Llindar de reserves disponibles
05=Percentatge de uso
06=Unitats de dades llegides
07=Unitats de dades escrites
08=Comandos de lectura de l'amfitrió
09=Comandos de escriptura de l'amfitrió
0A=Temps de espera del controlador
0B=Nº de cicles d'encès
0C=Hores d'encesa
0D=Apagats no segurs
0E=Errors de integritat de dades y del suport
0F=Nº de entrades en el registro de informació d'errors

[SmartRealtek] ;Added by Realtek
01=Taxa d'errors de dades sense processar
05=Nº de sectors reassignats
09=Nº de hores en funcionament
0C=Nº de cicles d'encès
A1=GDN
A2=Nº total d'esborrats
A3=Nº màxim de cicles P/E
A4=Mitjana d'esborrats
A5=Nº inicial de blocs defectuosos
A6=Nº total de blocs defectuosos
A7=Mode de protecció del SSD
A8=Nº d'errors PHY de SATA
A9=Estat de salut
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AE=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
AF=Nº d'errors de correcció ECC
B5=Nº de accessos sense alinear
BB=Errors no corregibles notificats
C2=Temperatura de carcassa
C3=Acumulació de ECC corregits
C4=Nº de esdeveniments de reassignació
C7=Nº d'errors de CRC en Ultra DMA
CE=Nº mínim d'esborrats
CF=Nº màxim d'esborrats
E7=Esperança de vida restant
E8=Espai reservat disponible
F1=Esperança de vida de escriptures
F2=Esperança de vida de lectures
F9=Nº total de GB escrits a NAND
FA=Nº total de GB escrits a NAND (SLC)

[SmartSKhynix] ; Updated 8.8.0
01=Taxa d'errors de lectura
05=Nº de sectors reassignats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
64=Nº d'esborrats
A8=Nº mínim d'esborrats
A9=Nº màxim d'esborrats
AA=Nº de blocs reservats
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AE=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
AF=Nº d'errors de programació (pessimista)
B0=Nº d'errors d'esborrat (pessimista)
B1=Nº de nivell de desgast
B2=Nº de blocs reservats utilitzats (pessimista)
B3=Nº de blocs reservats utilitzats (total del SSD)
B4=Nº de blocs reservats sense utilitzar (total del SSD)
B5=Nº d'errors de programació (total del SSD)
B6=Nº d'errors d'esborrat (total del SSD)
B7=Nº de pèrdues de SATA
B8=Nº d'errors entre extrems detectats
BB=Nº d'errors no corregibles
BC=Nº comandos sense executar per falta de temps
BF=Nº de esdeveniments de sacsejades durant operacions
C2=Temperatura
C3=Taxa de correccions ECC
C4=Nº de esdeveniments de reassignació
C6=Nº de sectors no corregibles
C7=Nº d'errors de comprovació CRC
C9=Taxa d'errors no corregibles de lectura per programari
CC=Taxa de correcció per programari d'errors ECC
D4=Nº d'errors PHY
E7=Esperança de vida restant del SSD
E9=Esperança de vida restant del SSD
EA=NAND escrita
F1=Nº total de LBA escrits
F2=Nº total de lectures de LBAs
FA=Nº total de reintents de lectura NAND

[SmartKioxia] ; Added 8.8.0
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
A7=Mode de protecció del SSD
A8=Nº d'errors PHY de SATA
A9=Nº de blocs defectuosos
AD=Nº d'esborrats (dades de usuari)
C0=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
C2=Temperatura
F1=Escriptures al amfitrió

[SmartWdc] ; Added 8.8.0
01=Taxa d'errors de lectura
05=Nº de blocs reassignats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
A5=Nº de blocs esborrats (SLC)
A6=Nº mínim de cicles P/E
A7=Nº màxim de blocs defectuosos per xip
A8=Nº màxim de cicles P/E
A9=Nº total de blocs defectuosos
AA=Blocs defectuosos produïts
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AD=Mitjana de cicles P/E
AE=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
B8=Nº de detecció/correcció d'errors entre extrems
BB=Errors no corregibles notificats
BC=Nº comandos sense executar per falta de temps
C2=Temperatura
C7=Nº d'errors de comprovació CRC
D4=Errors PHY en SATA
E6=Indicador de desgast del suport
E8=Espai reservat disponible
E9=GB escrits a NAND
EA=GB escrits a NAND (SLC)
EE=Indicador de desgast del suport (cicles restants)
F1=Nº total de GB escrits
F2=Nº total de GBs llegits
F3=Nº total de escriptures a NAND
F4=Estat de desacceleració de temperatura
F9=GB escrits a NAND

[SmartKingstonSuv]
; https://media.kingston.com/support/downloads/UV400-SMART-attribute.pdf
; https://media.kingston.com/support/downloads/UV500_SMART_attribute.pdf
01=Taxa d'errors de lectura
05=Nº de sectors reassignats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
AA=Nº de blocs reservats utilitzats
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AE=Nº d'apagats inesperats
AF=Nº d'errors de programació del pitjor xip
B0=Nº d'errors d'esborrat del pitjor xip
B1=Nº de nivell de desgast
B2=Nº de blocs reservats utilitzats del pitjor xip
B4=Nº de blocs reservats sense utilitzar (total del SSD)
BB=Errors no corregibles notificats
C2=Temperatura
C3=Nº d'errors ECC detectats al vol
C4=Nº de esdeveniments de reassignació
C5=Nº de sectors pendents
C7=Nº d'errors de comprovació CRC UDMA
C9=Taxa d'errors no corregibles de lectura
CC=Taxa de correcció per programari d'errors ECC
E7=Esperança de vida restant del SSD
EA=Escriptures a NAND durant la vida útil
F1=Escriptures al amfitrió durant la vida útil
F2=Lectures al amfitrió durant la vida útil
FA=Nº total de reintents de lectura a NAND

[SmartKingstonKC600]
;https://media.kingston.com/support/downloads/KC600-SMART-attribute.pdf
01=Taxa d'errors de lectura
05=Nº de blocs NAND reassignats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
94=Reservat
95=Reservat
96=Reservat
97=Mitjana d'esborrats SLC
9F=Nº d'errors de 1 bit de DRAM
A0=Errors UECC (no corregibles) notificats
A1=Espai reservat disponible
A4=Reservat
A5=Reservat
A6=Reservat
A7=Mitjana d'esborrats
A8=Reservat
A9=Esperança de vida (%) restant
B1=Reservat
B5=Nº d'errors de programació
B6=Nº d'errors d'esborrat
C0=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
C2=Temperatura del dispositiu
C3=Errors ECC de hardware recuperats
C4=Nº de esdeveniments de reassignació
C7=Nº d'errors de comprovació CRC UDMA
E7=Taxa de vida útil (%) restant
E8=Nº de blocs reservats sense utilitzar
F1=Nº total de escriptures de LBAs
F2=Nº total de lectures de LBAs
F5=Nº total de escriptures al suport

[SmartKingstonDC500]
;https://media.kingston.com/support/pdf/MKP_521-7_SMART-DC500_attribute_hr.pdf
01=Nº d'errors no corregibles de l'amfitrió
09=Hores en funcionament
0C=Nº de cicles d'ences/apagat
A7=Mode de protecció
A8=Nº d'errors PHY de SATA
A9=Taxa de blocs defectuosos
AA=Informació sobre blocs defectuosos
AC=Nº d'errors d'esborrat
AD=Nº d'esborrats
B5=Nº d'errors de programació
B6=Nº d'errors d'esborrat
BB=Nº d'errors no corregibles de l'amfitrió
C0=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
C2=Temperatura
C4=Nº total de blocs defectuosos posteriors
C7=Nº d'errors de comprovació CRC
CF=Nº de desacceleracions tèrmiques
DA=Nº d'errors de comprovació CRC
E7=Esperança de vida del SSD
E8=Nº d'errors de lectura
E9=Escriptures a NAND
F1=Escriptures al amfitrió
F2=Lectures de l'amfitrió
F4=Mitjana d'esborrats
F5=Nº màxim d'esborrats
F6=Nº d'esborrats

[SmartKingstonSA400]
;https://github.com/hiyohiyo/CrystalDiskInfo/issues/20
01=Errors no corregibles
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès/apagat
94=Exclusiu del fabricant
95=Exclusiu del fabricant
A7=Exclusiu del fabricant
A8=Nº d'errors PHY de SATA
A9=Exclusiu del fabricant
AA=Nº de blocs defectuosos
AC=Exclusiu del fabricant
AD=Nº d'esborrats
B5=Exclusiu del fabricant
B6=Exclusiu del fabricant
BB=Errors de ECC no corregibles
C2=Temperatura
C4=Esdeveniments de reassignació
C7=Errors de comprovació CRC de SATA
DA=Nº d'errors de comprovació CRC
E7=Indicador de desgast del SSD
E9=Escriptures a NAND durant la vida útil
F1=Escriptures de l'amfitrió en tota la vida útil
F2=Lectures de l'amfitrió en tota la vida útil
F4=Mitjana d'esborrats
F5=Nº màxim d'esborrats
F6=Nº d'esborrats

[SmartSsstc]
01=Taxa d'errors de lectura sense processar
05=Nº de blocs reassignats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
AA=Espai reservat disponible
AB=Nº d'errors de programació (totals)
AC=Nº d'errors d'esborrat (totals)
AD=Mitjana d'esborrats/programacions
AE=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
AF=Nº d'errors de programació (pessimista)
B0=Nº d'errors d'esborrat (pessimista)
B1=Nº de nivell de desgast
B2=Nº de blocs reservats utilitzats (pessimista)
B3=Nº de blocs reservats utilitzats (totals)
B4=Nº de blocs reservats sense utilitzar (totals)
B7=Pèrdues d'interfície SATA
B8=Nº d'errors de dades entre extrems
BB=Nº d'errors no corregibles
BC=Comandos sense executar per falta de temps
C2=Temperatura de la unitat
C3=Taxa de correccions ECC
C6=Nº d'errors no corregibles sense connexió
C7=Nº d'errors de comprovació CRC SATA
E5=Errors en la protecció contra caigudes d'alimentació
E7=Esperança de vida (%) restant
E8=Espai reservat disponible 
E9=GB escrits a NAND
F1=Nº total de escriptures al amfitrió
F2=Nº total de lectures de l'amfitrió
F3=GB escrits a NAND

[SmartIntelDc]
;https://github.com/hiyohiyo/CrystalDiskInfo/issues/18
01=Nº d'errors de lectura sense processar
05=Nº de blocs reassignats en flaix
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
0E=Capacitat del dispositiu
0F=Capacitat para el usuari
10=Blocs de reserva disponibles
11=Espai de reserva restant
AC=Nº total d'errors d'esborrat de blocs
AD=Nº màxim d'esborrats per bloc
AE=Nº de caigudes
 d'alimentació inesperades
AF=Mitjana
 d'esborrats
B0=Errors de protecció contra caigudes d'alimentació
B5=Nº total d'errors de programació de blocs
B8=Nº d'errors entre extrems detectats
BB=Nº d'errors no corregibles
C2=Temperatura
C5=Nº de sectors pendents
C6=Nº d'errors no corregibles sense connexió
C7=Nº d'errors de comprovació CRC
CA=Vida útil consumida de la unitat (%)
E2=Càrrega de treball cronometrada - Desgast de mitjans 
E3=Càrrega de treball cronometrada - Relació de lectura/escriptura de l'amfitrió
E4=Temporitzador de càrrega de treball cronometrat
EA=Estat del des-accelerador tèrmic
EB=Nº total de bytes/sectors de l'amfitrió escrits
F1=Nº total de bytes/sectors de NAND escrits

[SmartApacer]
09=Hores en funcionament
0C=Nº de cicles d'encès
A3=Nº d'esborrats màxims
A4=Mitjana d'esborrats
A6=Nº total de blocs defectuosos posteriors
A7=Mode de protecció del SSD
A8=Nº d'errors PHY de SATA
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AF=Nº de taules de clústers defectuosos
C0=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
C2=Temperatura
E7=Esperança de vida
F1=Nº total de sectors escrits

[SmartSiliconMotion]
01=Taxa d'errors de lectura
05=Nº de sectors reassignats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
94=Nº d'esborrats del SLC
95=Nº màxim d'esborrats del SLC
96=Nº mínim d'esborrats del SLC
97=Mitjana d'esborrats SLC
9F=Nº d'errors de 1 bit de DRAM
A0=Nº de sectors no corregibles al llegir/escriure
A1=Nº de blocs de reserva vàlids
A2=Nº de blocs de dades de memòria cau
A3=Nº de blocs no vàlids inicials
A4=Nº d'esborrats
A5=Nº d'esborrats màxims
A6=Nº d'esborrats mínims
A7=Mitjana d'esborrats
A8=Nº màxim d'esborrats d'especificacions 
A9=Esperança de vida
AF=Nº d'errors de programació (pitjor xip)
B0=Nº d'errors d'esborrat (pitjor xip)
B1=Nº total del nivell de desgast
B2=Nº de blocs no vàlids produïts
B5=Nº total d'errors de programació
B6=Nº total d'errors d'esborrat
BB=Nº d'errors no corregibles
C0=Nº d'apagats per replegat
C2=Temperatura
C3=Errors ECC de hardware recuperats
C4=Nº de esdeveniments de reassignació
C5=Nº de sectors pendents
C6=Nº d'errors no corregibles sense connexió
C7=Nº d'errors de comprovació CRC del Ultra DMA
E8=Espai reservat disponible
F1=Nº total de escriptures de LBAs
F2=Nº total de lectures de LBAs
F5=Nº de escriptures de sectors de flaix

[SmartJMicron66x]
01=Taxa d'errors de lectura
02=Rendiment
03=Temps de arranque
05=Nº de sectors reassignats
07=Taxa d'errors de recerca
08=Rendiment del temps de recerca
09=Hores d'encesa
0A=Nº de reintents de giro
0C=Nº de cicles d'encès
A7=Mode de protecció del SSD
A8=Nº d'errors PHY de SATA
AA=Nº de blocs defectuosos
AD=Nº d'esborrats
AF=Nº de taules de clústers defectuosos
B4=Nº de blocs de reserva
C0=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
C2=Temperatura
C5=Nº de sectors pendents
E7=Esperança de vida de la unitat
E9=Nº de sectors escrits (NAND)
F0=Inicio de escriptura
F1=Nº total de escriptures de LBAs
F2=Nº total de lectures de LBAs

[SmartPhison]
01=Taxa d'errors de lectura
09=Hores en funcionament
0C=Nº de cicles d'encès
A8=Nº d'errors PHY de SATA
AA=Nº de blocs defectuosos
AD=Nº d'esborrats
C0=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
C2=Temperatura
DA=Nº d'errors de comprovació CRC
E7=Esperança de vida restant del SSD
F1=Escriptures al amfitrió

[SmartSeagate]
; https://crystalmark.info/board/c-board.cgi?cmd=one;no=1818;id=#1818
01=Taxa d'errors de lectura
05=Nº de sectors retirats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
10=Blocs de reserva disponibles
11=Blocs de reserva restants
A8=Nº d'errors PHY de SATA
AA=Nº de blocs defectuosos
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AD=Nº d'esborrats
AE=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
B1=Delta del rang de desgast
B5=Nº d'errors de programació
B6=Nº d'errors d'esborrat
C0=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
C2=Temperatura
C9=Taxa d'errors de programari
CC=Taxa de correcció per programari d'errors ECC
DA=Nº d'errors de comprovació CRC
E7=Esperança de vida restant del SSD
E8=Nº d'errors al llegir blocs
E9=GB de NAND escrits
EA=Escriptures a flaix en la vida útil
EB=Sectors NAND escrits
F1=Escriptures al amfitrió en la vida útil
F2=Lectures de l'amfitrió en la vida útil
FA=Reintents de lectura NAND en la vida útil

[SmartSeagateIronWolf]
; https://www.seagate.com/www-content/manuals/ironwolf-110-ssd/pdf/IronWolf_110_SSD_PM-100841919_B.pdf
01=Taxa d'errors de lectura sense processar
05=Nº de sectors reassignats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
64=Gigabits de flaix esborrats
66=Nº de entrades PS4 en la vida útil
67=Nº de entrades PS3 en la vida útil
AA=Nº de blocs defectuosos produïts
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AD=Mitjana d'esborrats/programacions
AE=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
B1=Delta del rang de desgast
B7=Nº de pèrdues d'interfície SATA/PCIe
BB=Nº de ECC no corregibles
C2=Temperatura
C3=Nº de ECC de RAISE corregibles
C6=Nº d'errors de lectura no corregibles
C7=Nº d'errors R-Error (CRC) de SATA
E6=Protecció esperança de vida de la unitat
E7=Esperança de vida restant del SSD
E8=Espai reservat disponible
E9=Escriptures a flaix durant la vida útil
F1=Escriptures al amfitrió en la vida útil
F2=Lectures de l'amfitrió en la vida útil
F3=Espai disponible

[SmartMarvell] ; Added 8.8.3
05=Nº de blocs defectuosos nous
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
A4=Nº d'esborrats
A5=Nº d'esborrats màxims
A6=Nº d'esborrats mínims
A7=Mitjana d'esborrats
C0=Nº d'apagats per replegat
C2=Temperatura
C7=Nº d'errors de comprovació CRC SATA
F1=Nº total de dades escrites
F2=Nº total de dades llegides

[SmartMaxiotek] ; Added 8.8.6
05=Nº de sectors reassignats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
A7=Mode de protecció del SSD
A8=Nº d'errors PHY
A9=Nº de blocs defectuosos
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AD=Nº d'esborrats
AF=Nº de taules de clústers defectuosos
B1=Nº de reintents de lectura
B4=Nº de blocs de reserva restants
BB=Errors no recuperables notificats
C0=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
C2=Temperatura
C4=Nº de esdeveniments de reassignació
C7=Nº d'errors de comprovació CRC UDMA
CE=Nº d'esborrats mínims
CF=Nº d'esborrats màxims
D0=Mitjana d'esborrats
D1=Nº d'esborrats mínims del bloc SLC
D2=Nº d'esborrats màxims del bloc SLC
D3=Mitjana d'esborrats del bloc SLC
E7=Esperança de vida restant del SSD
E9=Nº de sectors escrits a NAND
EA=Nº de sectors llegits a NAND
F1=Nº de sectors escrits
F2=Nº de sectors llegits
F5=Nº d'errors en bits

[SmartSeagateBarraCuda] ; Added 8.9.0
01=Nº d'errors UECC
05=Nº de sectors retirats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
10=Blocs de reserva disponibles
11=Blocs de reserva restants
A8=Nº d'errors PHY de SATA
AA=Nº de blocs defectuosos
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AD=Nº d'esborrats
AE=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
B1=Delta del rang de desgast
B5=Nº d'errors de programació
B6=Nº d'errors d'esborrat
C0=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
C2=Temperatura
C9=Taxa d'errors de programari
CC=Taxa de correcció per programari d'errors ECC
DA=Nº d'errors de comprovació CRC
E7=Esperança de vida restant del SSD
E8=Nº d'errors al llegir blocs
E9=GB de NAND escrits
EA=Escriptures a flaix en la vida útil
EB=Sectors NAND escrits
F1=Escriptures al amfitrió en la vida útil
F2=Lectures de l'amfitrió en la vida útil
FA=Reintents de lectura NAND en la vida útil

[SmartYmtc] ; Added 8.10.0
05=Nº de blocs defectuosos nous
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
AA=Nº màxim de blocs defectuosos
A8=Nº d'errors PHY de SATA
A9=Nº de blocs defectuosos
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AD=Nº d'esborrats
AF=Nº de clústers defectuosos
B7=Nº de pèrdues d'interfície SATA
B8=Nº d'errors detectats/corregits entre extrems
BB=Nº d'errors no corregibles
BE=Temperatura
C0=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
C4=Nº de esdeveniments de reassignació
C7=Nº d'errors de comprovació CRC
CE=Nº d'esborrats mínims
CF=Nº d'esborrats màxims
D0=Mitjana d'esborrats
D1=Nº mínim d'esborrats del SLC
D2=Nº màxim d'esborrats del SLC
D3=Mitjana d'esborrats SLC
E7=Esperança de vida restant del SSD
E9=Nº de sectors escrits a NAND
EA=Nº de sectors llegits de NAND
F1=Nº total de escriptures de LBAs
F2=Nº total de lectures de LBAs
F3=Temperatura de NAND
F5=Nº d'errors de bits

[SmartScy] ;Added 8.12.8
01=Taxa d'errors de lectura sense processar
05=Nº de sectors reassignats
07=Taxa d'errors de recerca
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès de la unitat
A7=Mitjana d'esborrats
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AD=Nº d'esborrats
B1=Nº de reintents de lectura
B4=Nº de blocs de reserva restants
B7=Blocs defectuosos produïts
BB=Errors no recuperables notificats
C0=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
C2=Temperatura controlada
C3=Nº acumulatiu de bits corregits per ECC
C4=Nº de esdeveniments de reassignació
C5=Sector actualment pendent
C7=Nº d'errors de comprovació CRC UDMA
E7=Esperança de vida restant del SSD
F1=Nº total de escriptures de LBAs
F2=Nº total de lectures de LBAs
F5=Nº total de escriptures a NAND flaix

[SmartRecadata] ;Added 8.14.0
07=Taxa d'errors de recerca
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès de la unitat
A7=Mitjana d'esborrats
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AD=Nº d'esborrats
B1=Nº de reintents de lectura
B4=Nº de blocs de reserva restants
B7=Blocs defectuosos produïts
BB=Errors no recuperables notificats
C0=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
C2=Temperatura controlada
C3=Nº acumulatiu de bits corregits per ECC
C4=Nº de esdeveniments de reassignació
C5=Sector actualment pendent
C7=Nº d'errors de comprovació CRC UDMA
E7=Esperança de vida restant del SSD
F1=Nº total de escriptures de LBAs
F2=Nº total de lectures de LBAs
F5=Nº total de escriptures a NAND flaix

[SmartSanDiskHp] ;Added 8.17.0
01=Taxa d'errors de lectura sense processar
05=Nº de blocs reassignats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès de la unitat
AA=Nº
 de blocs reservats
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AD=Nº de nivell de desgast
AE=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
B0=Nº de blocs reservats sense utilitzar
B7=Nº de pèrdues d'interfície SATA
B8=Nº d'errors detectats/corregits entre extrems
BB=Nº d'errors no corregibles
BC=Comandos sense executar per falta de temps
BE=Temperatura del flux de aire
C2=Temperatura
C4=Nº de esdeveniments de reassignació
C7=Nº d'errors de comprovació CRC
C9=Esperança de vida restant del SSD
E6=Indicador de desgast del suport
F1=Nº total de escriptures de LBAs
F2=Nº total de lectures de LBAs
F3=Estadístiques de desacceleració
F4=Estat de desacceleració de temperatura
F9=GB escrits a la NAND TLC

[SmartSanDiskHpVenus] ;Added 8.17.0
01=Taxa d'errors de lectura sense processar
05=Nº de blocs reassignats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès de la unitat
AA=Nº de blocs reservats
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AD=Nº de nivell de desgast
AE=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
B0=Nº de blocs reservats sense utilitzar
B7=Nº de pèrdues d'interfície SATA
B8=Nº d'errors detectats/corregits entre extrems
BB=Nº d'errors no corregibles
BC=Comandos sense executar per falta de temps
BE=Temperatura del flux de aire
C2=Temperatura
C4=Nº de esdeveniments de reassignació
C7=Nº d'errors de comprovació CRC
C9=Esperança de vida restant del SSD
E6=Indicador de desgast del suport
F1=Nº total de escriptures de LBAs
F2=Nº total de lectures de LBAs
F3=Nº total de escriptures a NAND
F4=Estat de desacceleració de temperatura
F9=GB escrits a la NAND TLC

[SmartSanDiskDell] ;Added 8.17.0
05=Nº de blocs reassignats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès de la unitat
AF=Nº d'errors de programació (pitjor component)
B0=Nº d'errors d'esborrat (pitjor component)
B1=Nº de nivell de desgast
B2=Nº de blocs reservats utilitzats (pitjor component)
B3=Nº de blocs reservats utilitzats (total del SSD)
B4=Nº de blocs reservats restants (total del SSD)
B5=Nº d'errors de programació (total del SSD)
B6=Nº d'errors d'esborrat (total del SSD)
BB=Nº d'errors no corregibles
C2=Temperatura
C3=Taxa de correccions ECC
C7=Nº d'errors de comprovació CRC
E6=Indicador de desgast del suport
EE=Indicador de desgast del suport (cicles restants)
F1=Nº total de escriptures de LBAs
F2=Nº total de lectures de LBAs

[SmartSanDiskLenovo] ;Added 8.17.0
05=Nº de blocs reassignats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès de la unitat
A6=Nº mínim de cicles P/E
A7=Nº màxim de blocs defectuosos per xip
A8=Nº màxim de cicles P/E
A9=Nº total de blocs defectuosos
AA=Blocs defectuosos produïts
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AD=Mitjana de atributs de cicles P/E
AE=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
B2=Nº de blocs reservats utilitzats
B4=Nº de blocs reservats restants
B8=Nº d'errors detectats/corregits entre extrems
BB=Nº de UECC
BC=Comandos sense executar per falta de temps
C2=Temperatura
C7=Errors CRC de SATA
D4=Errors PHY en SATA
E6=Indicador de desgast del suport
E8=Espai reservat disponible
E9=GB escrits a NAND
EA=GB escrits a NAND (SLC)
F1=Nº total de GBs escrits en l'amfitrió
F2=Nº total de GBs llegits
F3=Estadístiques de desacceleració
F4=Estat del des-accelerador tèrmic

[SmartSanDiskLenovoHelenVenus] ;Added 8.17.0
05=Nº de blocs reassignats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès de la unitat
A6=Nº mínim de cicles P/E
A7=Nº màxim de blocs defectuosos per xip
A8=Nº màxim de cicles P/E
A9=Nº total de blocs defectuosos
AA=Blocs defectuosos produïts
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AD=Mitjana de atributs de cicles P/E
AE=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
B2=Nº de blocs reservats utilitzats
B4=Nº de blocs reservats restants
B8=Nº d'errors detectats/corregits entre extrems
BB=Nº de UECC
BC=Comandos sense executar per falta de temps
C2=Temperatura
C7=Errors CRC de SATA
D4=Errors PHY en SATA
E8=Espai reservat disponible
E9=Indicador de desgast del suport
EA=GB escrits a NAND (SLC)
F1=Nº total de GB escrits en l'amfitrió
F2=Nº total de GB llegits
F3=Estadístiques de desacceleració
F4=Estat del desaccelerador tèrmic
F9=GB escrits a NAND (TLC)

[SmartMicronMU03] ;Added 8.17.0
01=Taxa d'errors de lectura sense processar
05=Nº de blocs NAND reassignats
09=Hores d'encesa
0C=Nº de cicles d'encès
AB=Nº d'errors de programació
AC=Nº d'errors d'esborrat
AD=Mitjana de blocs esborrats
AE=Nº de caigudes d'alimentació inesperades
B4=Blocs NAND de reserva sense utilitzar
B5=Accés alineat alie a 4K
B7=Pèrdua d'interfície SATA
B8=Nº d'errors corregits
BB=Errors no corregibles notificats
C2=Temperatura
C4=Nº de esdeveniments de reassignació
C5=Nº de correccions ECC pendents
C6=Recerca sense connexió d'errors no corregibles de SMART
C7=Nº d'errors de comprovació CRC UDMA
CA=Esperança de vida
CE=Taxa d'errors de escriptura
D2=Taxa de recuperació per RAIN exitosa
F0=Nº de pàgines de programació de l'amfitrió
F1=Nº total de escriptures de LBAs
F2=Nº total de lectures de LBAs
F3=Nº total de pàgines programades
F6=Nº acumulat de sectors escrits en l'amfitrió
F7=Nº de pàgines NAND programades per l'amfitrió
F8=Nº de pàgines NAND programades per FTL

[SmartSanDiskCloud] ;Added 9.0.0
05=Recompte de blocs retirats
09=Hores d'encesa
0D=Recompte d'errors ECC no corregibles
20=Amplificació escriptura multiplicada per 100
21=Factor d'amplificació d’escriptura
AA=Recompte de blocs reservats
AB=Recompte d'errors del programa
AC=Esborrar el recompte d'errors
AD=Recompte mitjà d'escrits/esborrats
AE=Nº de pèrdues d'energia inesperades
B2=Vida útil SSD restant (fins a 0,01%)
BF=Nº d'apagats nets
C0=Nº d'apagats no nets
C2=Temperatura
C4=Nº de blocs reassignats
E6=Percentatge total d’escrits/esborrats
E8=Blocs de recanvi restants
E9=Total escriptura a Nand de 64GB
EB=Salut del condensador
F1=Total ecriptura de l'amfitrió de 64GB
F2=Total lectura de l'amfitrió de 64GB
F4=Activacions accelerador tèrmic de per vida
F5=Percentatge de vida útil restant
FD=Proves SPI restants

[SmartSiliconMotionCVC] ;Added 9.3.0
05=Re-Assigned Count
09=Power-On Hours Count
0C=Drive Power Cycle Count
A5=SLC Cache
AA=Grown Bad Block Count
AB=Program Fail Count
AC=Erase Fail Count
AD=Avg Erase Count
AE=Unexpected Power Loss Count
AF=Program Fail Count (Worst case)
B7=Total SATA Link Speed Downshift
B8=End-to-End Data Errors corrected
BB=Uncorrectable Errors
BD=Max Erase Count
BE=Temperature
BF=Min Erase Count
C3=Read Error Rate
C6=Off-Line Scan Uncorrectable Sector Count
C7=SATA CRC Error Count
CA=SSD Life Left
E8=Total Spare Counts
E9=TLC NAND Write
F1=Host Write
F2=Host Read
94=RAID Event Count
95=RAID Uncorrectable Count
A7=SSD Protect Mode
93=Soft Retry Event Count
EA=SLC NAND Write

[SmartAdataIndustrial] ;Added 9.3.1
09=Power-On hours Count
0C=Drive Power Cycle Count
A7=SSD Protect Mode
A8=SATA PHY Error Count
A9=Bad Block Count
AD=Erase Count
AF=Bad Cluster Table Count
B4=Spare block count left
C0=Unexpected Power Loss Count
C2=Temperature
E7=SSD life left
E9=Flash Write Sector Count
EA=Flash Read Sector Count
F1=Write Sector Count
F2=Read Sector Count
